(module easyeda2kicad:TF-SMD_TF-012-C105 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.33) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_TF-012-C105 (at 0 9.33) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 smd rect (at 8.38 5.23 0.00) (size 1.45 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -8.38 5.33 0.00) (size 1.45 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 8.28 -4.37 0.00) (size 1.70 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -8.38 -4.37 0.00) (size 1.45 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 2.20 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.10 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.10 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.20 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.30 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -4.40 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -5.50 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad CD smd rect (at -6.60 -5.33 0.00) (size 0.70 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)