(module easyeda2kicad:TF-SMD_TF-015 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_TF-015 (at 0 9.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 2.30 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.21 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.11 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.99 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.09 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.18 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -4.28 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -5.38 -5.09 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -6.48 -5.10 0.00) (size 0.70 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -7.76 -4.56 0.00) (size 1.20 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 7.00 -4.56 0.00) (size 1.78 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 7.76 5.09 0.00) (size 1.27 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -7.73 5.10 0.00) (size 1.27 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -4.90 5.51) (size 1.00 1.00) (drill 1.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 3.10 5.50) (size 1.00 1.00) (drill 1.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TF-015/TF-015.3dshapes/TF-SMD_L14.8-W14.5-H1.9-P1.1.wrl"
		(offset (xyz 0.020 -1.750 0.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)