(module easyeda2kicad:TF-SMD_TF-123B-ARP9H17 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_TF-123B-ARP9H17 (at 0 7.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 3.85 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.75 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.65 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.55 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.55 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.65 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -2.75 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -3.50 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G1 smd rect (at -4.20 3.10 0.00) (size 0.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 5.10 1.35 0.00) (size 0.95 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 5.10 -3.10 0.00) (size 0.95 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -5.10 -3.10 0.00) (size 0.95 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -5.10 1.35 0.00) (size 0.95 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TF-123B-ARP9H17/TF-123B-ARP9H17.3dshapes/TF-SMD_TF-123B-ARP9H17.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.200 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)