(module easyeda2kicad:TF-SMD_TF-PUSH (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_TF-PUSH (at 0 9.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd rect (at -5.45 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -4.35 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.25 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.15 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.05 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.05 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.15 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 2.25 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad CD smd rect (at -6.55 -5.30 0.00) (size 0.70 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -7.75 -4.30 0.00) (size 1.20 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -7.75 5.30 0.00) (size 1.20 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 7.75 5.30 0.00) (size 1.20 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 6.85 -4.30 0.00) (size 1.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -4.95 5.70) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 3.05 5.70) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TF PUSH/TF PUSH.3dshapes/TF-SMD_TF-PUSH.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.090 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)