(module "TF322J32K7680R" (layer F.Cu)
  (descr "TF32")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TF322J32K7680R" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.250 -0 0) (size 1.000 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.250 -0 0) (size 1.000 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
