(module "THD051010CLGF" (layer F.Cu)
  (descr "THD0510-10CL-GF-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.38) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.38) (layer F.Fab))
  (fp_text value "THD051010CLGF" (at 0.000 -0.38) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.750 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.750 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.750 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.750 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.250 -2.085 0) (size 0.300 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -3.135 0.725 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 3.135 0.725 0) (size 0.300 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
