(module "THN154811WI" (layer F.Cu)
  (descr "THN 15-4811WI-1")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at -2.540 -9.86) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.540 -9.86) (layer F.Fab))
  (fp_text value "THN154811WI" (at -2.540 -9.86) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.620 -20.32) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.540 -20.32) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12.700 -20.32) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.700 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model THN_15-2412WI.stp
    (at (xyz -0.099999998498151 0.40196850543886 0.043307087552829))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
