(module easyeda2kicad:KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS7.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.25) (layer F.SilkS))
	(fp_text value KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS7.5 (at 0 6.25) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.25 2.25 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.25 2.25 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 3 thru_hole circle (at 3.25 -2.25 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.25 -2.25 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TL1105DF160Q/TL1105DF160Q.3dshapes/KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-H4.5-LS6.5-P4.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)