(module easyeda2kicad:SW-SMD_E-SWITCH_TL3330 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_E-SWITCH_TL3330 (at 0 4.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 3.37 0.94 0.00) (size 1.45 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.37 0.94 0.00) (size 1.45 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.10 -0.84 0.00) (size 0.90 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.10 -0.94 0.00) (size 0.90 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TL3330AF260QG/TL3330AF260QG.3dshapes/SW-SMD_E-SWITCH_TL3330.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.420 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)