(module easyeda2kicad:VFQFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-TL-EP3.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VFQFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-TL-EP3.5 (at 0 6.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 33 smd rect (at 0.00 0.00 -90.00) (size 3.50 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -2.55 -1.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -2.55 -1.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -2.55 -0.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -2.55 -0.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -2.55 0.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -2.55 0.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -2.55 1.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -2.55 1.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at -1.75 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at -1.25 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at -0.75 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at -0.25 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 0.25 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 0.75 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at 1.25 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at 1.75 2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd oval (at 2.55 1.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd oval (at 2.55 1.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd oval (at 2.55 0.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd oval (at 2.55 0.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd oval (at 2.55 -0.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd oval (at 2.55 -0.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd oval (at 2.55 -1.25 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd oval (at 2.55 -1.75 -90.00) (size 0.28 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd oval (at 1.75 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd oval (at 1.25 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd oval (at 0.75 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd oval (at 0.25 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd oval (at -0.25 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd oval (at -0.75 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd oval (at -1.25 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd oval (at -1.75 -2.55 -90.00) (size 0.90 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TLC5940QRHBREP/TLC5940QRHBREP.3dshapes/VFQFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-TL-EP3.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)