(module easyeda2kicad:HTSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP3.0 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.87) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HTSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP3.0 (at 0 6.87) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 21 smd rect (at 0.00 0.00 90.00) (size 2.40 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 2.93 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 2.28 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 1.63 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.98 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 0.32 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -0.33 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -0.98 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.63 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -2.28 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -2.93 -2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 2.93 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 2.28 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.63 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.98 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.32 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.33 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.98 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.63 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -2.28 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.93 2.87 180.00) (size 0.37 1.56) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TLC59711PWPR/TLC59711PWPR.3dshapes/HTSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP3.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)