(module easyeda2kicad:SMD-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS9.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMD-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS9.6-BL (at 0 8.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.81 4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.27 4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.27 -4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.81 4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.81 -4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.27 -4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -3.81 -4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.27 4.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TLP250H(TP1,F)/TLP250H(TP1,F).3dshapes/SMD-8_L9.6-W6.4-H4.5-LS9.6-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)