(module easyeda2kicad:SW-SMD_TM-2024A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.029999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_TM-2024A (at 0 6.029999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 smd rect (at 4.70 0.58 0.00) (size 0.90 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -4.70 0.58 0.00) (size 0.90 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.00 2.03 0.00) (size 1.00 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.00 2.03 0.00) (size 1.00 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.00 2.03 0.00) (size 1.00 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.00 2.03 0.00) (size 1.00 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -3.68 -2.03 45.00) (size 1.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 3.68 -2.03 -45.00) (size 1.20 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 1.90 0.08) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -1.90 0.08) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TM-2024A/TM-2024A.3dshapes/SW-SMD_TM-2024A.wrl"
		(offset (xyz 0.000 2.160 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)