(module easyeda2kicad:CAP-SMD_L2.0-W1.3-FD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-SMD_L2.0-W1.3-FD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 0.00 0.00) (size 1.10 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.00 0.00 0.00) (size 1.10 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TMCP1A106MTRF/TMCP1A106MTRF.3dshapes/CAP-SMD_L2.0-W1.3-FD.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.010 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)