(module easyeda2kicad:DFN-8_L2.0-W2.0-P0.50-BL-EP_TMI8837 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-8_L2.0-W2.0-P0.50-BL-EP_TMI8837 (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.25 1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.25 1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.75 1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.75 -1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.25 -1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.25 -1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.75 -1.00 90.00) (size 0.60 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.00 0.00 180.00) (size 1.40 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TMI8837/TMI8837.3dshapes/DFN-8_L2.0-W2.0-P0.50-BL-EP_TMI8837.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)