(module TO-252-2_TabPin1 (layer F.Cu) (tedit 64D2696A)
  (descr "TO-252-2, tab to pin 1 https://www.wolfspeed.com/media/downloads/87/CSD01060.pdf")
  (tags "TO-252-2 diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-252-2_TabPin1 (at 0 4.8) (layer F.Fab))
  (pad "" smd rect (at 4.6 1.8 270) (size 3.3 3.3) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 1.05 1.8 270) (size 3.3 3.3) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 4.6 -1.8 270) (size 3.3 3.3) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 1.05 -1.8 270) (size 3.3 3.3) (layers F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 2.825 0) (size 7 7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.575 2.28) (size 3.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.575 -2.3) (size 3.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
