(module "TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL" (layer F.Cu) (tedit 67C70D72)
  (descr "TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL footprint")
  (tags "TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL footprint C74191")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.166218) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL (at 0 7.166218) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.95301 -3.400051) (size 3.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -4.95301 -1.700025) (size 3.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -4.95301 0) (size 3.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -4.95301 1.700025) (size 3.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -4.95301 3.400051) (size 3.4 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 4.95301 0) (size 8.705029 10.587224) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user REF** (at 0 9.166218) (layer F.Fab))
  (model packages3d/TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL.step
    (at (xyz 0.03937 -0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -0 -0 -270))
  )
)