(module Package_TO_SOT_SMD:TO-263-7_TabPin8 (layer F.Cu) (tedit 64652B3F)
  (descr "TO-263 / D2PAK / DDPAK SMD package, http://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TO263/PG-TO263-7-1/")
  (tags "D2PAK DDPAK TO-263 D2PAK-7 TO-263-7 SOT-427")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.65) (layer F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 0.95 2.775) (size 4.55 5.25) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 5.8 -2.775) (size 4.55 5.25) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 0.95 -2.775) (size 4.55 5.25) (layers F.Paste))
  (pad "" smd rect (at 5.8 2.775) (size 4.55 5.25) (layers F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 3.375 0) (size 9.4 10.8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -5.775 3.81) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.775 2.54) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.775 1.27) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.775 0) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.775 -1.27) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.775 -2.54) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.775 -3.81) (size 4.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/TO-263-7_TabPin8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
