(module TO-264-3_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5AC8BA0D)
  (descr "TO-264-3, Vertical, RM 5.45mm, see https://www.fairchildsemi.com/package-drawings/TO/TO264A03.pdf")
  (tags "TO-264-3 Vertical RM 5.45mm")
  (fp_text reference REF** (at 5.45 -3.02) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.45 0) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 10.9 0) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-264-3_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)