(module Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline_Wide (layer F.Cu) (tedit 63AD3C81)
  (descr "TO-92 leads in-line, wide, drill 0.75mm (see NXP sot054_po.pdf)")
  (tags "to-92 sc-43 sc-43a sot54 PA33 transistor")
  (fp_text reference REF** (at 2.54 -3.56) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-92_Inline_Wide (at 2.54 2.79) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_THT.3dshapes/TO-92_Inline_Wide.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
