(module TO1090P3010X870-4P (layer F.Cu) (tedit 65A23CD5)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.297685 -11.602955 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO1090P3010X870-4P (at 12.12555 22.46807 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.7084 10.8966) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.7084 0.0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.2334 5.461) (size 4.9784 4.9784) (drill 3.9624) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -16.9418 5.461) (size 4.9784 4.9784) (drill 3.9624) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)