(module "TO127P1435X464-8N" (layer F.Cu)
  (descr "KTW0007B")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO127P1435X464-8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -6.2 -3.81 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.2 -2.54 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.2 -1.27 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.2 0 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.2 1.27 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6.2 2.54 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6.2 3.81 90) (size 0.9 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.15 0 0) (size 6.85 10.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LM2678S-3.3_NOPB.stp
    (at (xyz 0.23110235769918 0 0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
