(module TO127P1524X465-8N (layer F.Cu) (tedit 645AE536)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO127P1524X465-8N (at 0 6.65) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -6.34 -3.81) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.34 -2.54) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.34 -1.27) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.34 0) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.34 1.27) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6.34 2.54) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6.34 3.81) (size 3.42 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.8 0) (size 8.5 10.58) (layers F.Cu F.Mask))
)
