(module TO127P2020X500X2100-15 (layer F.Cu) (tedit 65BCC5DB)
  (fp_text reference REF** (at 2.425 -2.495) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 6.35) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.08 8.89) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 11.43) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 13.97) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.08 16.51) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
