(module TO127P2020X500X2100-15 (layer F.Cu) (tedit 630F5089)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.425 -2.495 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO127P2020X500X2100-15 (at 13.22 20.475 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 2.54) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.0 5.08) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 6.35) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.0 7.62) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.08 8.89) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.0 10.16) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 11.43) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.0 12.7) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 13.97) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.0 15.24) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.08 16.51) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.0 17.78) (size 1.62 1.62) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
)