(module "TO127P500X2020X2210-15P" (layer F.Cu)
  (descr "Multiwatt15 V")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO127P500X2020X2210-15P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 -5.53) (size 1.695 1.695) (drill 1.13) (layers *.Cu *.Mask))
  (model E-TDA7377.stp
    (at (xyz 0.35000001351664 0.36653544959121 0.50393701538326))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
