(module TO127P600X120-5N (layer F.Cu) (tedit 65405DF2)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.368 -4.2064) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO127P600X120-5N (at 4.1024 4.4064) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.06) (size 4.8 4.58) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.65 90) (size 1.62 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.65 90) (size 1.62 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.65 90) (size 1.62 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.65 90) (size 1.62 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
