(module "TO130P160X406X500-3P" (layer F.Cu)
  (descr "TO-92_1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO130P160X406X500-3P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.3 0) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.6 0) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (model SS495B.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
