(module TO170P1524X483-6N (layer F.Cu) (tedit 6478EA29)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LM2596S-5.0/NOPB (at 0 6.635) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -6.4 -3.4) (size 3.79 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.4 -1.7) (size 3.79 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.4 0) (size 3.79 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.4 1.7) (size 3.79 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.4 3.4) (size 3.79 0.99) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4.35 0) (size 7.88 10.84) (layers F.Cu F.Mask))
)
