(module "TO170P470X1016X1900-5P" (layer F.Cu)
  (descr "5 LEAD TO220 (T)")
  (tags "Transistor")
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO170P470X1016X1900-5P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.025 2.025) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.4 0) (size 2.025 2.025) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.8 0) (size 2.025 2.025) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.7 -2) (size 2.025 2.025) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.1 -2) (size 2.025 2.025) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LM2576-5.0WT.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
