(module "TO170P470X1028X2117-5P" (layer F.Cu)
  (descr "NDH0005D 1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO170P470X1028X2117-5P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.4 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.8 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.7 -4.46) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.1 -4.46) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LM2596T-3.3_NOPB.stp
    (at (xyz 0.13385827147116 0.33188977579432 0.72244095990038))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 -180))
  )
)
