(module "TO228P238X660X955-3P" (layer F.Cu)
  (descr "PG-TO251-3_2023")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO228P238X660X955-3P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.28 0) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.56 0) (size 1.905 1.905) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (model IPU95R750P7AKMA1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
