(module TO254P940H1340-4 (layer F.Cu) (tedit 65684786)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO254P940H1340-4 (at 6.35 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0.0) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.0 -2.54) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 2.54) (size 1.208 1.208) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)