(module TO255P1020X450X1968-3 (layer F.Cu) (tedit 64AC0B1D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.175 -3.84 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO255P1020X450X1968-3 (at 7.985 3.78 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.55 0.605) (size 1.91 1.91) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.605) (size 1.91 1.91) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.55 0.605) (size 1.91 1.91) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
)