(module TO255P920H830-4 (layer F.Cu) (tedit 68B7EB7C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO255P920H830-4 (at 5.715 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.55 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 2.55) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.55 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.0 -2.55) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)