(module TO545P1890X510-4N (layer F.Cu) (tedit 652D41EA)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.985 -9.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO545P1890X510-4N (at 0.635 9.525 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.15 -5.45) (size 3.51 1.53) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -8.15 5.45) (size 3.51 1.53) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 3.26 0.0) (size 13.3 13.77) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)