(module "TO546P531X1558X2499-3P" (layer F.Cu)
  (descr "TO-247AC-3")
  (tags "MOSFET (P-Channel)")
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TO546P531X1558X2499-3P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.76 2.76) (drill 1.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.46 0) (size 2.76 2.76) (drill 1.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.92 0) (size 2.76 2.76) (drill 1.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (model IRFP9140NPBF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
