(footprint TO92127P478H483-3 (layer F.Cu) (tedit 654D5153)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.6625 -4.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO92127P478H483-3 (at 8.2825 2.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0.0) (size 1.12 1.12) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.12 1.12) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0.0) (size 1.12 1.12) (drill 0.83) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)