(module TP4056_Module_FS (layer F.Cu) (tedit 6523B897)
  (descr "TP4056_Module_FS")
  (tags "TP4056_Module_FS")
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 23 -11.43 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 23 -2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 23 -14 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 23 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 -14 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
