(module easyeda2kicad:ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.91) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP (at 0 6.91) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.64 2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.64 2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.91 2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.91 -2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.64 -2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.64 -2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.91 -2.91 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 180.00) (size 3.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TP4056/TP4056.3dshapes/ESOP-8_L4.9-W3.9-H1.6-LS6.0-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)