(module easyeda2kicad:SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.91) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP (at 0 5.91) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 smd oval (at 3.00 1.91 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 3.00 0.64 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 3.00 -0.64 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 3.00 -1.91 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -3.00 1.91 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -3.00 0.64 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -3.00 -0.64 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -3.00 -1.91 0.00) (size 1.60 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 3.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TP4056X-42-ESOP8/TP4056X-42-ESOP8.3dshapes/SOP-8_L4.9-W3.9-H1.45-LS6.0-P1.27.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.010 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)