(module "TPN22006NHLQ" (layer F.Cu)
  (descr "2-3X1S")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.000 -2.75) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 1.575 0) (size 0.400 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 1.575 0) (size 0.400 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 1.575 0) (size 0.400 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 1.575 0) (size 0.400 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -1.575 90) (size 0.300 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -1.575 90) (size 0.300 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -1.575 90) (size 0.300 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -1.575 90) (size 0.300 0.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.000 -0.325 90) (size 2.200 2.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPN2R703NL.stp
    (at (xyz 0 -0.001181102335805 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
