(module easyeda2kicad:IND-SMD_L12.5-W12.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value IND-SMD_L12.5-W12.5 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 5.18 0.00 0.00) (size 3.82 5.82) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -5.18 0.00 0.00) (size 3.82 5.82) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPRHC1207F-220M/TPRHC1207F-220M.3dshapes/SMD-PIND_L12.5-W12.5-H8.0.wrl"
		(offset (xyz 2.690 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)