(module easyeda2kicad:VQFN-10_L2.0-W2.0-P0.45-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VQFN-10_L2.0-W2.0-P0.45-TL (at 0 4.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd custom (at -0.91 -0.90 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.04 -0.3)(xy 0.04 0.0)(xy 0.04 0.0)(xy -0.31 0.0)(xy -0.31 0.0)(xy -0.31 0.3)(xy -0.31 0.3)(xy 0.04 0.3)(xy 0.04 0.3)(xy 0.29 0.3)(xy 0.29 0.3)(xy 0.29 0.3)(xy 0.29 0.3)(xy 0.29 0.0)(xy 0.29 0.0)(xy 0.29 0.0)(xy 0.29 0.0)(xy 0.29 -0.3)(xy 0.29 -0.3)(xy 0.04 -0.3)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 4 smd custom (at -0.91 0.90 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.05 0.3)(xy 0.05 -0.0)(xy 0.05 -0.0)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy 0.05 -0.3)(xy 0.05 -0.3)(xy 0.3 -0.3)(xy 0.3 -0.3)(xy 0.3 -0.3)(xy 0.3 -0.3)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 0.3)(xy 0.3 0.3)(xy 0.05 0.3)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 7 smd custom (at 0.91 0.90 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.05 0.3)(xy -0.05 -0.0)(xy -0.05 -0.0)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 -0.0)(xy 0.3 -0.3)(xy 0.3 -0.3)(xy -0.05 -0.3)(xy -0.05 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 -0.0)(xy -0.3 0.3)(xy -0.3 0.3)(xy -0.05 0.3)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 10 smd custom (at 0.91 -0.90 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.05 -0.3)(xy -0.05 0.0)(xy -0.05 0.0)(xy 0.3 0.0)(xy 0.3 0.0)(xy 0.3 0.3)(xy 0.3 0.3)(xy -0.05 0.3)(xy -0.05 0.3)(xy -0.3 0.3)(xy -0.3 0.3)(xy -0.3 0.3)(xy -0.3 0.3)(xy -0.3 0.0)(xy -0.3 0.0)(xy -0.3 0.0)(xy -0.3 0.0)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.3 -0.3)(xy -0.05 -0.3)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd rect (at -0.23 0.00 0.00) (size 0.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.26 0.00 0.00) (size 0.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.91 -0.23 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.91 0.23 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.91 -0.23 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.91 0.23 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS259474LRPWR/TPS259474LRPWR.3dshapes/VQFN-10_L2.0-W2.0-P0.45-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)