(module easyeda2kicad:WSON-6_L2.0-W2.0-P0.65-BR-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.66) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-6_L2.0-W2.0-P0.65-BR-EP (at 0 4.66) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 7 smd rect (at -0.00 -0.00 0.00) (size 1.00 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.98 0.66 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.98 -0.00 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.98 -0.66 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.98 -0.66 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.98 -0.00 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.98 0.66 0.00) (size 0.45 0.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS61040DRVR/TPS61040DRVR.3dshapes/WSON-6_L2.0-W2.0-H0.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)