(module easyeda2kicad:VQFN-HR-13_L3.0-W3.5-P0.50-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VQFN-HR-13_L3.0-W3.5-P0.50-BL (at 0 5.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 1.60 90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 1.60 90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.60 90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 1.60 90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.00 1.60 90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.00 0.55 180.00) (size 3.40 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.00 180.00) (size 3.40 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.55 180.00) (size 3.40 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.00 -1.60 -90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.50 -1.60 -90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 -1.60 -90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.50 -1.60 -90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.00 -1.60 -90.00) (size 0.70 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS611781RNWR/TPS611781RNWR.3dshapes/VQFN-HR-13_L3.0-W3.5-H1.0-P0.50-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)