(module "TPS62932DRLR" (layer F.Cu)
  (descr "DRL0008A")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TPS62932DRLR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.740 -0.75 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.740 -0.25 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.740 0.25 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.740 0.75 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.740 0.75 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.740 0.25 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.740 -0.25 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.740 -0.75 90) (size 0.300 0.670) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPS62932DRLR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
