(module "TPS63020DSJR" (layer F.Cu)
  (descr "DSJ (R-PVSON-N14)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TPS63020DSJR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd oval (at -1.500 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1.000 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -0.500 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.000 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.500 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 1.000 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 1.500 1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 1.500 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 1.000 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 0.500 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 0.000 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -0.500 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -1.000 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -1.500 -1.4 0) (size 0.240 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.000 -0 90) (size 1.580 2.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.813 -0.69 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.813 -0.23 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.813 0.23 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -1.813 0.69 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.813 0.69 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 1.813 0.23 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 1.813 -0.23 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.813 -0.69 90) (size 0.200 0.775) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPS63020DSJR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
