(module easyeda2kicad:WSON-6_L2.0-W2.0-P0.65-TL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.65) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-6_L2.0-W2.0-P0.65-TL-EP (at 0 4.65) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.03 -0.65 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.03 0.00 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.03 0.65 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.03 0.65 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.03 0.00 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.03 -0.65 -90.00) (size 0.36 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.00 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS71928-28DRVT/TPS71928-28DRVT.3dshapes/WSON-6_L2.0-W2.0-H0.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz -914.350 685.690 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)