(module easyeda2kicad:SON-8_L3.0-W3.0-P0.65-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.48) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SON-8_L3.0-W3.0-P0.65-BL-EP (at 0 5.48) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.98 1.48 0.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.33 1.48 0.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.33 1.48 0.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.98 1.48 0.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.98 -1.48 180.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.33 -1.48 180.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.33 -1.48 180.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.98 -1.48 180.00) (size 0.34 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd custom (at 0.01 0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.9 0.76)(xy -0.9 0.47)(xy -1.72 0.47)(xy -1.72 0.18)(xy -0.89 0.18)(xy -0.89 -0.18)(xy -1.72 -0.18)(xy -1.72 -0.47)(xy -0.89 -0.47)(xy -0.89 -0.76)(xy 0.88 -0.76)(xy 0.88 -0.47)(xy 1.7 -0.47)(xy 1.7 -0.18)(xy 0.88 -0.18)(xy 0.88 0.18)(xy 1.7 0.18)(xy 1.7 0.47)(xy 0.88 0.47)(xy 0.88 0.76)(xy -0.9 0.76)(xy -0.9 0.76)(xy -0.9 0.76)(xy -0.9 0.76)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/TPS73201QDRBRQ1/TPS73201QDRBRQ1.3dshapes/SON-8_L3.0-W3.0-H1-P0.65-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)